项目组任命书

根据本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。
1、 任命
现任命  李毅雄  同志，担任  禄丰县金山镇好运来砖厂安全现状评价报告 项目组长。
二、项目组长授权范围
1.负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
2.负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
3.负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
4.负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。
	项目组成员一览表

	专业能力
	姓名
	专业能力
	姓名

	冶金机械
	李毅雄
	
	

	化工
	李晓达
	
	

	机械设计制造及其自动化
	陈恭文
	
	

	电气自动化技术
	毛卫旭
	
	

	安全工程
	崔巍
	
	


此任命
       
        2026 年5  月 15 日
一  基本情况记录表
[bookmark: _Toc256599748][bookmark: _Toc132776019]企业概况
[bookmark: _Toc235850795][bookmark: _Toc256599749]一  基本情况记录表（根据实际情况选择使用）
[bookmark: _Toc83289117][bookmark: _Toc85075282][bookmark: _Toc89333783][bookmark: _Toc89337118][bookmark: _Toc124926607]1企业概况
项目名称： 禄丰县金山镇好运来砖厂安全现状评价                                           
项目类型：    安全现状评价   企业性质：   个体工商户                    
投资金额： 10万元人民币  法定代表人：      陈贵平                
住所：   禄丰县金山镇杨家庄新坝村                                
筹建或建成投产时间   2008年4月                                   
生产经营类型：         生产                                  
生产能力或设计规模：    年产烧结页岩红砖8000万块                                 
生产经营的主要产品、物料     烧结页岩红砖                            
证照或核准情况：   营业执照                                          
                                                                               
                                                              
每年最大生产时间   300   天，每天工作     2    班（8小时）。人员编制：管理人员    4     人、生产人员    15     人。
专职安全员    0   人，兼职安全员   1   人。
2地理位置及交通
   项目所在地距  禄丰市  城市约  12   公里，位于（要求细化到小地名或社区）  禄丰县金山镇杨家庄新坝村                                     。
地理坐标：  东经102°06'57.0312"，北纬25°02'05.6436"                                             
交通：     砖厂南侧出入场道路与腰站乡至G320新干线县道连接，可通行大中型货运车辆，道路交通十分便利。                        
                                                           
	交通位置示意图
[image: ]注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离


3  自然地理
地形地貌： 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。
    项目位于山体中下部，总体地势北高南低，东高西低。项目区场边已平整。北部为原采土场。历年开采形成人工斜坡，采场自然坡度10-35º。                                                          
                                                              
 气象条件： 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。     该区气候属亚热带高原季风气候，冬干夏湿，气候温和，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春。年平均气温16.2°。1月最冷，平均气温8.4°。极端最低气温零下4.5°，6月最热，平均气温21.7°，极端最高气温为36.1℃。多年平均降雨量为915.5mm。年平均降雨日128.5天。平均年雷暴日天数67d/a。
[bookmark: _Toc235850798][bookmark: _Toc256599752]3.1  项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否□） 。                                       
（1）地层                                                           
（2）构造                                                     
（3）地质特征                                                 
[bookmark: _Toc235850802][bookmark: _Toc256599756][bookmark: _Toc212885237][bookmark: _Toc180570117][bookmark: _Toc235432047][bookmark: _Toc90952520][bookmark: _Toc235432216]
3.2   水文地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是☑、否□） 。
[bookmark: _Toc90952521][bookmark: _Toc180570118][bookmark: _Toc235850803][bookmark: _Toc235432048][bookmark: _Toc212885238][bookmark: _Toc235432217]（1）孔隙水赋存：                                              
（2）岩溶水赋存：                                             
（3）地表水体：                                               
（4）水文条件类型：                                                        
[bookmark: _Toc180570119][bookmark: _Toc235432049][bookmark: _Toc256599758][bookmark: _Toc235850804][bookmark: _Toc212885239][bookmark: _Toc90952522][bookmark: _Toc235432218]3.3  工程地质简况：是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑） 。
（1）工程地质岩组：                                          
（2）边坡稳定性分析：   无                                          
（3）工程地质条件类型：                                             
3.4环境地质条件是否提供了相关资料？（是□、否☑） 是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑） 。
（1）调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况：    无          
                                                            
（2）不良地质作用：        无                                  
（3)环境污染情况：     无                                       
（4）历史名胜古迹和其他自然景观的影响情况：      无                
（5）其他重要的民用或工业建筑的情况：      无                      
（6）环境地质条件类型：           简单类型                                
[bookmark: _Toc256599759]4周边环境：
   厂区北侧、东北侧为已停用，正进行恢复治理的配套采土场，东南侧为农田。南侧为腰站乡至G320新干线县道。西侧为农田。北侧82米处有水池。项目周围农村均在100米外。项目区不涉及生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其他需要特别保护的区域。项目场地现场踏勘未见不良地质现象存在。厂址靠近道路，具有较好的供水、供电、交通运输条件。            
	周边环境示意图
[image: ]
注：标出距离及相邻关系（可另附图）


5.生产区域平面布置情况： 该项目总体布局分为办公生活区、生产区两部分。生产区主要为原料堆场、破碎车间、陈化间、制砖车间、冷坯场、隧道窑、成品车间、脱硫除尘系统、成品堆场。项目的总平面布置基本合理，厂址与周边居住点的安全距离符合有关规范规定的要求。                                                           
	生产区域平面布置示意图
[image: 平面布置图_01]


可另附图


6.仓储区域平面布置情况：                                  
                                                           
                                                            
                                                            
                                                            
	仓储区域平面布置草图
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